{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[11,0,14,4]]}
["附属第二幼儿园玻璃雨遮项目采购清单"]
["序号","产品名称","规格、参数（允许偏离±2%）","单位","数量"]
[1,"二楼平台\n玻璃雨遮","1.墙体外飘1.8米；\n2.框架14#工字钢140*80*5.5，平横杆圆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定；\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆；\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","平方米",22.86]
[2,"二楼走廊\n玻璃雨遮","1.墙体外飘0.9米；\n2.框架10#工字钢100*68*4.5，平横杆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","米",15]
[3,"二楼小一班\n外阳台玻璃雨遮","1.墙体外飘0.9米；\n2.框架10#工字钢100*68*4.5，平横杆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","米",19]
[4,"三楼走廊\n玻璃雨遮","1.墙体外飘0.9米；\n2.框架10#工字钢100*68*4.5，平横杆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","米",26.8]
[5,"四楼阳光房\n玻璃雨遮","1.墙体外飘1.1米；\n2.框架方钢60*120*3.5，\n3.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n4.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","平方米",5.83]
[6,"四楼办公室\n玻璃雨遮","1.墙体外飘0.9米；\n2.框架10#工字钢100*68*4.5，平横杆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","米",20.95]
[7,"四楼走廊\n玻璃雨遮","1.墙体外飘0.9米；\n2.框架10#工字钢100*68*4.5，平横杆50*2.0；\n3.墙体-12钢板化学螺栓固定\n4.底漆一道，环氧富锌底漆，面漆两道，丙烯酸漆\n5.面5+0.76PVB+5夹胶双钢化玻璃，接缝胶耐候结构胶","米",26.8]
[]
[]
["备注：1.此项目包含安装及拆除原旧雨遮，恢复不锈钢栏杆焊点处打磨抛光。\n      2.自合同签约之日起30个日历天内完成物资送达并安装，物资安装配送全过程应安全有序开展，在过程中出现所有人员安全问题由成交人自行负责。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}